



Инструкция по установке плагинов в ресиверы HD BOX Supremo 2.

1. Форматируем USB Flash в Fat-32.
2. Копируем папку с плагинами на USB Flash. Папка должна иметь название plugin\_su



1. Включаем ресивер.
2. Вставляем USB Flash в USB порт ресивера.
3. Выйдет окно загрузки плагинов. 
4. Нажать на красную кнопку для установки плагина в ресивер.
5. Плагины установятся в ресивер. Просмотреть их можно в Меню – Менеджер - Плагины.






1. Включаем плагины Зеленой кнопкой пульта.
2. Если хотим, чтобы плагин запускался при загрузке ресивера, то нажимаем красную кнопку.


Инструкция по обновлению ПО в ресиверах HD BOX Supremo 2.

ВНИМАНИЕ: Для обновления ПО сначала нужно прошить ресивер версией 2.0.07. Затем 2.0.10. А уже после этого прошивать новой прошивкой.

1. Форматируем USB Flash в Fat-32.
2. Копируем файлы прошивок на USB Flash в корень диска.



1. Включаем ресивер.
2. Вставляем USB Flash в USB порт ресивера.
3. Выйдет окно загрузки ПО.



1. Нажать на красную кнопку для установки ПО в ресивер.
2. Далее выйдет логотип Android и пойдет процесс загрузки.





1. После выполнения всех операций, ресивер перезагрузится.

ВНИМАНИЕ: При попытке обновления ПО на версию 2.0.07, ресивер выдаст сообщение о сбросе настроек в заводские. Нужно нажать кнопку ДА.

