
Установка браузера на ресиверы на базе Андроид.

На примере установки браузера Mozilla Firefox на HD Box Supremo 2.


1. Отформатируйте USB Flash в системе Fat-32.
2. Скопируйте на USB Flash файл приложения с расширением “apk”.




1. Включите ресивер.
2. Вставьте USB Flash в свободный USB порт ресивера.
3. Нажмите кнопку Menu на пульте. Выберите пункт Программы.




1. В появившемся меню выберите пункт FileManager.




1. В появившемся окне выберите пункт Store.




1. Выйдет окно выбора накопителя, с которого устанавливать приложение. Нужно выбрать накопитель USB. В данном случае это диск D.



1. В появившемся окне выбора файлов выберите приложение, которое хотите установить. В данном случае это org.mozilla.firefox\_v53.0.1-2015483617\_Android-4.0.3.apk




1. Далее выйдет окно подтверждения установки приложения.




1. Нажмите на пульте кнопку Вниз и кнопка Далее изменит свое название на Установить.




1. Нажмите кнопку Установить для установки приложения.




1. Дождитесь установки приложения и выхода окна окончания установки. Далее, можно сразу же открыть приложение соответствующей кнопкой или выйти, нажав кнопку Готово.




1. Теперь можно проверить, правильно ли установилось приложение. Для этого переходим в основное Меню ресивера.




1. Переходим в пункт Программы. Здесь ищем иконку приложения и запускаем его кнопкой ОК пульта.



1. Нажимаем на пульте кнопку OK, чтобы запустить приложение.



1. Переходим в адресную строку, чтобы ввести адрес сайта.



Теперь вводим адрес сайта и нажимаем кнопку Enter на виртуальной клавиатуре.