
**Обновление прошивки на ресивере Openbox S3 Ci+**


1. Подготовить USB флешку, отформатировав ее в FAT32. . Скопировать на флешку файл с прошивкой.




1. Выключить питание ресивера выключателем на задней панели.
2. Вставить флешку в ресивер. Включить питание.
3. После появления на экране заставки с предложением обновиться, нажать кнопку MENU на пульте.




1. Выбираем накопитель и нажимаем ОК.



1. Выбраем файл прошивки и нажимаем ОК.



1. Стартует обновление, оно пройдет в несколько этапов, все можно наблюдать на экране.



По окончании обновления ресивер самостоятельно перезагрузится. На этом процедура обновления ПО успешно завершена. Для проверки наших действий заходим в MENU – Настройка системы – Информация о системе и убеждаемся в наличии обновления.

