

Нстройка VPN на ресиверах Supremo, Supremo 2

**ВНИМАНИЕ: Показана настройка VPN на примере клиента OpenVPN Client**


1. Скачайте приложение OpenVPN Connect.
2. Отформатируйте USB Flash в системе Fat32.
3. Скопируйте приложение на флешку.




1. Вставьте флешку в Supremo2.
2. Установите приложение на ресивер.
3. Теперь необходимо вставить в программу рабочий файл конфигурации в формате ovpn.
4. Скопируйте этот файл на флешку.





1. Вставьте флешку в ресивер.
2. Установите приложение ES Проводник из встроенного Market. Для этого, соедините ресивер с интернетом, чтобы скачать приложение. Либо установите приложение с флешки.






1. Запустите ES Проводник.







1. Нажмите Локальное хранилище.



1. Нажмите sda1, чтобы открыть флешку. В появившемся окне выберите – Открыть.




1. Наведите курсор на файл конфигурации VPN.




1. Нажмите на пульте OK и удерживайте около 2 секунд. На файле появится галочка.




1. Выберите пультом Копировать в нижней части экрана.




1. Теперь перейдите на внутреннюю память ресивера. Для этого нажмите на sdcard. Вы увидите корневой каталог ресивера со всеми папками. Можно вставить файл непосредственно сюда.




1. Нажмите Вставить в нижней части экрана.




1. Файл появится в памяти ресивера.




1. Теперь закройте ES Проводник. Откройте OpenVPN Connect.
2. Нажмите на значок в правом верхнем углу экрана.




1. Нажмите Import.
2. Нажмите Import profile from SD card.




1. Откроется список папок и файлов в памяти ресивера. Пролистайте список в самый низ и нажмите на файл конфигурации, который скопировали ранее. Нажмите Select.




1. Файл загрузится в программу и откроется главное окно программы. Здесь нужно нажать кнопку Connect для соединения с VPN сервером.



1. Программа выдаст сообщение о подтверждении. Установите галочку и нажмите OK.



1. Программа соединит VPN и кнопка Connect изменит свое название на Disconnect. Это означает, что VPN соединен.



1. Теперь нажмите на пульте Exit и откройте какой-нибудь интернет-сервис для проверки. К примеру, YouTube.

**ВНИМАНИЕ: Файл конфигурации для клиента OpenVPN предоставляется провайдером VPN.**