Инструкция по установке плагинов в ресиверы HD BOX Supremo, Supremo 2.

1. Форматируем USB Flash в Fat-32.
2. Копируем папку с плагинами на USB Flash. Папка должна иметь название plugin\_su



1. Включаем ресивер.
2. Вставляем USB Flash в USB порт ресивера.
3. Выйдет окно загрузки плагинов. 
4. Нажать на красную кнопку для установки плагина в ресивер.
5. Плагины установятся в ресивер. Просмотреть их можно в Меню – Менеджер - Плагины.





1. Включаем плагины Зеленой кнопкой пульта.
2. Если хотим, чтобы плагин запускался при загрузке ресивера, то нажимаем красную кнопку.