

Активация ресивера HD Box 2018

**Активация бесплатного шаринга.**

1. На любом канале набрать на пульте 7888.
2. В настройках "Приложения" появится меню "Шаринг"



1. Зайдите во вкладку Шаринг. И выберите эмулятор CROWCAM.



1. Нажмите Включить. Появится дата окончания подписки.

**Активация сервиса Sat2IP.**

Для активации сервиса Sat2IP нужно на любом канале нажать и удерживать на пульте кнопку SAT-IP (синяя кнопка). На экране появится штрих-код и IP адрес сервиса.







Можно отсканировать штрих-код на телефоне или планшете и автоматически перейти в браузер, а можно вручную ввести IP адрес и порт в адресную строку браузера.



В браузере появится Web интерфейс сервиса.




При нажатии кнопки Remote появится пульт управления ресивером.




Для просмотра текущего канала на телефоне или планшете нужно скачать и установить программу VLC. После установки в Web интерфейсе на выбранном канале нажать кнопку Show, на экране телефона появится картинка текущего канала.

**Активация BISS и редактирование ключей.**


1. На любом канале набрать на пульте 7888.
2. В настройках "Приложения" появится меню "Шаринг"



1. Зайдите во вкладку Шаринг. И выберите Редактор ключей.



1. Появится меню эмулятора.



1. Выберите BISS и нажмите OK. Появится меню редактирования ключей. Здесь можно удалять ключи (Красная кнопка пульта) или Добавлять новый ключ (Зеленая кнопка). Для редактирования ключа, нажмите ОК.

