
**Поиск каналов T2-MI на ресивере Open SX1**

1. Зайдите в Меню-Установки-Установка антенны



1. Выберите спутник C\_Yamal 201 (90E) и нажмите ОК. Нажмите кнопку Вправо и выберите настройки порта. Затем, перейдите в пункт ТП и нажмите ОК. Выйдет окно редактирования транспондеров. Здесь нужно ввести транспондеры для пакета T2-MI:

4026/V/14990

4046/V/15284

4106/V/14990

4126/V/15284

4144/V/14990

1. После этого, нажмите Exit, и еще раз Exit. Нажмите на пульте Синюю кнопку для поиска каналов. Выйдет окно подтверждения, нажмите ОК.



